1. Encontrar a relação correta entre os impulsos do encoder e o deslocamento da roda.
2. Test\_Edge,xls com dados reais
3. Implementar um FollowLine()